ANEXO II



MEMORIAL	DESCRITIVO

1) - GENERALIDADES:

[bookmark: _GoBack]O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os serviços a serem realizados para a execução de bueiros para drenagem pluvial com tubos de concreto e limpeza de sarjetas com retro escavadeira, para melhor escoamento das aguas pluviais, nas localidades de Val Verones e Linha Guarda Mor (interior), Faxinal do Soturno.


1.1) BUEIROS COM TUBOS DE CONCRETO


O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os serviços a serem realizados para a execução de bueiros para drenagem pluvial com tubos de concreto, com diâmetro de 60 cm. O bueiros será instalado na sarjeta da estrada, no local acima citado, para dar passagem das águas pluviais e não danificar as  estradas.

Os serviços a serem realizados e o sistema	de colocação	serão
descritos a seguir.

      Primeiramente será aberta uma vala, com profundidade de 1,30 m,
de tal forma que a parte superior do tubo não fique inferior a 0,70 m em relação ao aterro do bueiro. Depois de aberta a vala será colocada uma camada de seixo rolado compactado	para regularização da base, com espessura mínima de 20,00cm, após será assentado os tubos de talforma que não fique saliências nos tubos. O rejuntamento dos tubos se dará com argamassa de cimento e areia com traço de 1:4 respectivamente. Com a colocação dos tubos concluída e o rejunte seco, o canal será fechado com terra de boa compactação. A terra devera ser colocada de tal forma que não venha a deslocar os tubos, ou seja, romper a rejunte. Primeiramente a terra deverá ser colocada com a pá, até a altura do tubo, e o restante será colocado com máquina.		
As duas alas de cada bueiro será feita com tijolos maciços,deforma que proteja o aterro dos bueiros, com área de parede mínima de cada lado de 2 m2.

Local e coordenadas dos bueiros:
Entrada propriedade do Denardim; 29º35”12,69””e 53º29”56,60””
Entrada da propriedade do Streck; 29º35” 10,28”” e 53º30"”16,20””
Entrada da propriedade do Jovino; 29º35”33,02”" e 53º31”27,38””
Entrada da propriedade	posterior ao Jovino; 29º35”12,69”e 53º29”56,60””



1.1)LIMPESA DAS SARJETAS
      A limpezas das sarjetas consiste na retirada de terra e lama com vegetação nas laterais das estradas ( sarjetas), com retro escavadeira.
      Inicialmente	será escavado nas sarjetas, com desnível não inferior a 70 cm do eixo da rodovia; com largura da sarjeta não inferior de um metro.

      Esta lama com terra não será usada no aterro da rodovia, devera ser largado direto sobre um caminhão caçamba e colocado num local fora da rodovia.

      Devido o assoreamento das sarjetas as aguas pluviais estão invadindo a estrada e acarretando estragos no leito da estrada.

      Esta limpeza da sarjeta visa melhorar o escoamento das aguas pluviais.
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