ANEXO - I
	TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL


	1 – DO OBJETO



   Aquisição de Material de Proteção Individual conforme especificações, para a proteção dos Funcionários nas atividades diárias da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Faxinal do Soturno/RS.
        
    Produtos a serem adquiridos                                            

	Item
	Un
	Qtde
	Descrição
	VL Med. Unitário
R$
	VL Med. Total
R$
	

	



01
	


UN
	



50
	Protetor auricular tipo concha, constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haster-suporte ajustável, adaptável a cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares. Proteção auditiva do usuário contra ruídos com atenuação mínima de 24 DB. Tamanho único.
Certificado de aprovação.
	

R$ 37,00
	

R$1.850,00
	

	
02
	UN
	
100
	Protetor auditivo tipo plug composto de três flanges, confeccionado em silicone. Certificado de aprovação.
	R$ 1,52
	R$ 152,66
	

	

03
	
UN
	

05
	Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes, tamamho 1,00 x 0,60m, sem/ emenda frontal.
Certificado de aprovação.
	
R$ 32,52
	
R$ 162,60
	

	

04
	
PAR
	

03
	Bota em PVC, capataz II cano longo branca, alt. cano: 290 mm, revestimento interno com meia, solado com desenhos antiderrapantes, alt. salto: 32,8 mm, sem biqueira. Número 38. Certificado de aprovação.
	
R$ 36,56
	
R$ 109,69
	

	

05
	
PAR
	

10
	Bota em PVC, capataz II cano longo branca, alt. cano: 290 mm, revestimento interno com meia, solado com desenhos antiderrapantes, alt. salto: 32,8 mm, sem biqueira. Número 39. Certificado de aprovação.
	
R$ 36,56
	
R$ 365,66
	

	06
	PAR
	10
	Bota em PVC capataz II cano longo branca, alt. cano: 290 mm, revestimento interno com meia, solado com desenhos antiderrapantes, alt. salto: 32,8 mm, sem biqueira. Número 40. Certificado de aprovação.
	R$ 36,56
	R$ 365,66
	

	

07
	
PAR
	

03
	Bota em PVC capataz II cano longo branca, alt. cano: 290 mm, revestimento interno com meia, solado com desenhos antiderrapantes, alt. salto: 32,8 mm, sem biqueira. Número 41. Certificado de aprovação.
	
R$ 36,56
	
R$ 109,68
	

	

08
	
PAR
	

10
	Bota em PVC capataz II cano longo branca, alt. cano: 290 mm, revestimento interno com meia, solado com desenhos antiderrapantes, alt. salto: 32,8 mm, sem biqueira. Número 42. Certificado de aprovação.
	
R$ 36,56
	
R$ 365,60
	

	

09
	
PAR
	

10
	Bota em PVC capataz II cano longo branca, alt. cano: 290 mm, revestimento interno com meia, solado com desenhos antiderrapantes, alt. salto: 32,8 mm, sem biqueira. Número 43. Certificado de aprovação.
	
R$ 36,56
	
R$ 365,60
	

	

10
	
PAR
	

10
	Bota em PVC capataz II cano longo branca, alt. cano: 290 mm, revestimento interno com meia, solado com desenhos antiderrapantes, alt. salto: 32,8 mm, sem biqueira. Número 44. Certificado de aprovação.
	
R$ 36,56
	
R$ 365,60
	

	

11
	
PAR
	

10
	Bota em PVC capataz II cano longo branca, alt. cano: 290 mm, revestimento interno com meia, solado com desenhos antiderrapantes, alt. salto: 32,8 mm, sem biqueira. Número 45. Certificado de aprovação.
	
R$ 36,56
	
R$ 365,60
	

	


12
	

PAR
	


03
	Calçado ocupacional, tipo botina, com cabedal confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico lateral, com biqueira de proteção de polipropileno, palmilha de montagem montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bi densidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal para uso eletricista. Número 38. Certificado de aprovação.
	

R$ 48,16
	

R$ 144,48
	

	


13
	

PAR
	


12
	Calçado ocupacional, tipo botina, com cabedal confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico lateral, com biqueira de proteção de polipropileno, palmilha de montagem montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bi densidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal para uso eletricista. Número 39. Certificado de aprovação.
	

R$ 48,16
	

R$ 577,92
	

	


14
	

PAR

	


12
	Calçado ocupacional, tipo botina, com cabedal confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico lateral, com biqueira de proteção de polipropileno, palmilha de montagem montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bi densidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal para uso eletricista. Número 40. Certificado de aprovação.
	

R$ 48,16
	

R$ 577,92
	

	



15
	


PAR
	



21
	Calçado ocupacional, tipo botina, com cabedal confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico lateral, com biqueira de proteção de polipropileno, palmilha de montagem montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bi densidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal para uso eletricista. Número 41. Certificado de aprovação.
	

R$ 48,16
	

R$ 1.011,36
	

	


16
	

PAR
	


30
	Calçado ocupacional, tipo botina, com cabedal confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico lateral, com biqueira de proteção de polipropileno, palmilha de montagem montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bi densidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal para uso eletricista. Número 42. Certificado de aprovação.
	

R$ 48,16
	

R$ 1.444,80
	

	



17
	


PAR
	



10
	Calçado ocupacional, tipo botina, com cabedal confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico lateral, com biqueira de proteção de polipropileno, palmilha de montagem montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bi densidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal para uso eletricista. Número 43. Certificado de aprovação.
	

R$ 48,16
	

R$ 481,60
	

	


18
	

PAR
	


15
	Calçado ocupacional, tipo botina, com cabedal confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico lateral, com biqueira de proteção de polipropileno, palmilha de montagem montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bi densidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal para uso eletricista. Número 44. Certificado de aprovação.
	

R$ 48,16
	

R$ 722,40
	

	



19
	


PAR
	



03
	Calçado ocupacional, tipo botina, com cabedal confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico lateral, com biqueira de proteção de polipropileno, palmilha de montagem montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bi densidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal para uso eletricista. Número 45. Certificado de aprovação.
	

R$ 48,16
	

R$ 144,48
	

	
20
	
[bookmark: _GoBack]UN
	
10
	Capa confeccionada em tecido sintético revestido de PVC, com mangas, capuz conjugado, fechamento frontal através de botões de pressão, costuras através de solda eletrônica, no tamanho XG. Certificado de aprovação.
	
R$ 23,70
	
R$ 237,00
	

	
21
	
PAR
	
100
	Luva de Segurança confeccionada em látex natural (amarelo), revestimento em flocos de algodão, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos. Tamanho XG. Certificado de aprovação.
	
R$ 4,50
	
R$ 450,00
	

	


22
	

PAR
	


100
	Luva de segurança confeccionada em látex (borracha) natural e látex (borracha) sintético neoprene, revestida internamente com flocos de algodão, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanho 10.
 Certificado de aprovação.
	

R$ 8,63
	

R$ 863,00
	

	

23
	
PAR
	

100
	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica (verde), antiderrapante na palma e nos dedos, forrada com flocos de algodão. Tamanho 11 – EEG.
Certificado de aprovação.
	
R$ 9,36
	
R$ 936,00
	

	

24
	
PAR
	

30
	Luva de segurança confeccionada em raspa com reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, reforço interno na palma e face palmar dos dedos, punho 15cm, cano Longo. Tamanho 9. Certificado de aprovação.
	
R$ 14,43
	
R$ 432,90
	

	
25
	
PAR
	
05
	Luva de raspa para soldador c/ forro térmico punho 20cm. Tamanho G. Certificado de aprovação.
	R$ 42,03
	R$ 210,15
	

	
26
	
PAR
	
100
	Luva de segurança tricotada em três fios mesclados de poliéster, algodão e viscose, pigmentos em PVC na cor preta na palma e dedos, punho com elastano, viés na cor amarela. Tamanho GG. Certificado de aprovação.
	R$ 3,02
	R$ 302,00
	

	

27
	
PAR
	

100
	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica (verde), com revestimento interno em flocos de algodão, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Comprimento 33 cm Espessura 0,42mm. Tamanho 11 – EEG. Certificado de aprovação.
	
R$ 18,54
	
R$ 1.854,00
	

	

28
	
PAR
	

200
	Luva de segurança tricotada em poliéster, revestimento em poliuretano na palma, face palmar e pontas dos dedos, dorso ventilado, punho em poliéster com elastano, acabamento em overloque. Tamanho 10-GG. Certificado de aprovação.
	
R$ 5,56
	
R$ 1.112,00
	

	




29
	



UN
	




10
	Perneira em couro sintético, forrada internamente, em peça única, contendo três lâminas de PVC na parte frontal da perneira, fechamento total em velcro. Proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes e picadas de animais peçonhentos. 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de circunferência. 40 X 40 cm.
Certificado de aprovação.
	



R$ 28,71
	



R$ 287,10
	

	

30


	
UN
	

50
	Máscara descartável PFF-2 respirador descartável, semi facial, dobrável, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático e carvão ativado, para vapores orgânicos e partículas P2, dotada de válvula de exalação, clipe metálico na ponte nasal para ajuste ao rosto e elásticos para fixação e ajuste à cabeça e pescoço do usuário. Tamanho único. Certificado de aprovação.
	


R$ 10,04
	


R$ 167,33
	

	


31
	

UN
	


50
	Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, filtrante em microfibras com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de não tecido e um meio sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não tecido, na cor verde-escuro, que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais de cada peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. Tamanho único. Certificado de aprovação.
	

R$ 2,16
	

R$ 108,00
	

	


32
	

UN
	


100
	Óculos de segurança, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com apoio nasal injetado do mesmo material e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e são articuladas através de pinos plásticos. Tamanho único. Certificado de aprovação.
	

R$ 4,96
	

R$ 496,00
	

	


33
	

UN
	


50
	Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato cinza (fumê), com apoio nasal e proteção lateral injetados do mesmo material. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação e fixas às extremidades do visor através de pinos plásticos.
Tamanho único. Certificado de aprovação.
	

R$ 5,23
	

R$ 261,50
	

	



34
	


UN
	



02
	Máscara de segurança para trabalhos em soldagem com lentes de auto escurecimento, proteção dos olhos e da face contra impacto de partículas volantes, radiação infravermelha (IR), radiação ultravioleta (UV) e luminosidade intensa, constituída de estrutura de polipropileno preto, filtro de vidro, placa de revestimento externa de policarbonato, carneira de polipropileno preto e suador de espuma, resistência à penetração de calor e resistência à corrosão, ajuste do tamanho por regulador.
	

R$ 190,00
	

R$ 380,00
	

	

35




	
UN
	

03
	Protetor facial de segurança constituído de coroa e carneira confeccionadas em material plástico, regulagem de tamanho disponível através de ajuste simples e catraca, visor de PETG disponível na cor incolor, com tamanho: 200 mm de largura na parte inferior e 250 mm na altura. O visor é preso à coroa por meio de cinco rebites plásticos e arruelas metálicas, e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos plásticos.
Certificado de aprovação.
	

R$ 27,95
	

R$ 83,85
	

	



36
	


UN
	



03
	Mangote de raspa com elásticos, também conhecida por manga de raspa para soldador, confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida, comprimento de 40 cm, com elásticos nas extremidades para ajuste no antebraço, uma em cada lado (direito | esquerdo), com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m². Certificado de aprovação.
	

R$ 21,00
	

R$ 63,00
	

	37
	UN
	20
	Cone de PVC para sinalização, na cor  amarelo/preto com 75 cm de altura.
	R$ 30,96
	R$ 619,20
	

	38
	UN
	20
	Cone de PVC para sinalização, na cor amarelo/preto com 50 cm de altura.
	R$ 11,11
	R$ 222,20
	

	





39
	



UN
	





01
	Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster de 45mm, 22 KN. Possui sete pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio da alça para engate para retenção de queda em poliéster, uma meia argola umbilical em aço inox / aço carbono para suspensão, uma meia argola dorsal em aço inox / aço carbono para retenção de queda, duas meias argolas laterais de aço inox / aço carbono como pontos de conexão para posicionamento na cintura e duas alças de suspensão nos ombros para espaço confinado em poliéster. Possui seis fivelas duplas para ajuste em aço inox / aço carbono, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e duas para regulagem na cintura. Possui conector Classe B em aço com abertura de 19 ± 3 mm para elo de ligação. Possui duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica como porta ferramentas. Com almofada na cintura, altura de 175 mm e 785 mm de comprimento, nas coxas, altura de 80 mm e 340 mm de comprimento, e nos ombros, altura de 90 mm e 380 mm de comprimento. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes para posicionamento/restrição - MULT 0004; MULT 0004B; MULT 0004C. 2) Talabartes contra quedas - MULT 1879; MULT 1879A; MULT 1879L; MULT 1880; MULT 1892; MULT 1892A; MULT 1892B; MULT 1892G; MULT 1892H; MULT 1892K; MULT 1892L; MULT 1893; MULT 1893B; MULT 1893C; MULT 1893D; MULT 1893L; MULT 1894A; MULT 1894B; MULT 1895A; MULT 1895F; MULT 1895H; MULT 1895K; MULT 1895L; MULT 2425; MULT 2426. 3) Trava-quedas - MULT 1886; MULT 1886C; MULT 1886B; MULT 1886A; MULT 1887; MULT 2015; MULT 2016A; MULT 2016B; MULT 2016C; MULT 2016D; MULT 1887C; MULT 3104; MULT 3105.
Tamanho: P
Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO.
	



R$ 233,33
	



R$ 233,33
	

	









40
	






UN
	









01
	Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster de 45mm, 22 KN. Possui sete pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio da alça para engate para retenção de queda em poliéster, uma meia argola umbilical em aço inox / aço carbono para suspensão, uma meia argola dorsal em aço inox / aço carbono para retenção de queda, duas meias argolas laterais de aço inox / aço carbono como pontos de conexão para posicionamento na cintura e duas alças de suspensão nos ombros para espaço confinado em poliéster. Possui seis fivelas duplas para ajuste em aço inox / aço carbono, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e duas para regulagem na cintura. Possui conector Classe B em aço com abertura de 19 ± 3 mm para elo de ligação. Possui duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica como porta ferramentas. Com almofada na cintura, altura de 175 mm e 785 mm de comprimento, nas coxas, altura de 80 mm e 340 mm de comprimento, e nos ombros, altura de 90 mm e 380 mm de comprimento. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes para posicionamento/restrição - MULT 0004; MULT 0004B; MULT 0004C. 2) Talabartes contra quedas - MULT 1879; MULT 1879A; MULT 1879L; MULT 1880; MULT 1892; MULT 1892A; MULT 1892B; MULT 1892G; MULT 1892H; MULT 1892K; MULT 1892L; MULT 1893; MULT 1893B; MULT 1893C; MULT 1893D; MULT 1893L; MULT 1894A; MULT 1894B; MULT 1895A; MULT 1895F; MULT 1895H; MULT 1895K; MULT 1895L; MULT 2425; MULT 2426. 3) Trava-quedas - MULT 1886; MULT 1886C; MULT 1886B; MULT 1886A; MULT 1887; MULT 2015; MULT 2016A; MULT 2016B; MULT 2016C; MULT 2016D; MULT 1887C; MULT 3104; MULT 3105.
Tamanho: M
Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO.
	







R$ 233,33
	







R$ 233,33
	

	







41
	





UN
	







01
	Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster de 45mm, 22 KN. Possui sete pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio da alça para engate para retenção de queda em poliéster, uma meia argola umbilical em aço inox / aço carbono para suspensão, uma meia argola dorsal em aço inox / aço carbono para retenção de queda, duas meias argolas laterais de aço inox / aço carbono como pontos de conexão para posicionamento na cintura e duas alças de suspensão nos ombros para espaço confinado em poliéster. Possui seis fivelas duplas para ajuste em aço inox / aço carbono, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e duas para regulagem na cintura. Possui conector Classe B em aço com abertura de 19 ± 3 mm para elo de ligação. Possui duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica como porta ferramentas. Com almofada na cintura, altura de 175 mm e 785 mm de comprimento, nas coxas, altura de 80 mm e 340 mm de comprimento, e nos ombros, altura de 90 mm e 380 mm de comprimento. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes para posicionamento/restrição - MULT 0004; MULT 0004B; MULT 0004C. 2) Talabartes contra quedas - MULT 1879; MULT 1879A; MULT 1879L; MULT 1880; MULT 1892; MULT 1892A; MULT 1892B; MULT 1892G; MULT 1892H; MULT 1892K; MULT 1892L; MULT 1893; MULT 1893B; MULT 1893C; MULT 1893D; MULT 1893L; MULT 1894A; MULT 1894B; MULT 1895A; MULT 1895F; MULT 1895H; MULT 1895K; MULT 1895L; MULT 2425; MULT 2426. 3) Trava-quedas - MULT 1886; MULT 1886C; MULT 1886B; MULT 1886A; MULT 1887; MULT 2015; MULT 2016A; MULT 2016B; MULT 2016C; MULT 2016D; MULT 1887C; MULT 3104; MULT 3105.
Tamanho: G
Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO.
	





R$ 233,33
	





R$ 233,33
	

	



42
	


UN
	



02
	Cinturão de Segurança tipo paraquedista confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm, 22 KN. Possui um ponto de conexão por meio de uma meia argola dorsal em aço. Possui três fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Possui duas meias argolas em aço nas laterais como porta ferramentas ou descanso do talabarte. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes de segurança - Mult1879A; Mult1895D; Mult1895K; Mult1895C; Mult1895F; Mult1892B; Mult1894A; Mult1895A; Mult1892K; Mult1892G; Mult1880A; Mult1893; Mult1879; Mult1893B; Mult1895H; Mult1893C; Mult1892E; Mult1892H; Mult1892A; Mult1894; Mult1880B; Mult1892; Mult1893D; Mult1894B; Mult1879L; Mult1892L; Mult1893L; Mult1895L; Mult2425; Mult2426. 2) Trava-quedas-Mult1886; Mult1886A; Mult1887;Mult 1886B; Mult1886C; Mult2016A; Mult2016B; Mult2016C; Mult2016D; Mult1887C; Mult2015; Mult3104; Mult3105.
 Tamanho: M
 Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO.
	

R$ 280,00
	

R$ 560,00
	

	










43
	







UN
	










01
	Cinturão de Segurança tipo paraquedista confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm, 22 KN. Possui um ponto de conexão por meio de uma meia argola dorsal em aço. Possui três fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Possui duas meias argolas em aço nas laterais como porta ferramentas ou descanso do talabarte. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes de segurança - Mult1879A; Mult1895D; Mult1895K; Mult1895C; Mult1895F; Mult1892B; Mult1894A; Mult1895A; Mult1892K; Mult1892G; Mult1880A; Mult1893; Mult1879; Mult1893B; Mult1895H; Mult1893C; Mult1892E; Mult1892H; Mult1892A; Mult1894; Mult1880B; Mult1892; Mult1893D; Mult1894B; Mult1879L; Mult1892L; Mult1893L; Mult1895L; Mult2425; Mult2426. 2) Trava-quedas-Mult1886; Mult1886A; Mult1887;Mult 1886B; Mult1886C; Mult2016A; Mult2016B; Mult2016C; Mult2016D; Mult1887C; Mult2015; Mult3104; Mult3105.
 Tamanho: G
 Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO.
	







R$ 280,00
	







R$ 280,00
	

	



44
	


UN
	



07
	Trava-queda de aço inox p/ corda 12mm extensor fita; duplo travamento no corpo; alavanca de posicionamento, para subir e descer livremente; utilizado para corda de poliamida de 12 mm; trava de posicionamento; prolongador em fita poliéster com gancho olhal dupla trava com abertura 18mm. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO.
	

R$ 127,68
	

R$ 893,76
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	Mosquetão oval de alumínio trava automática 25 KN. Certificado de aprovação.
	R$ 48,21
	R$ 289,26
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06
	Capacete de segurança, com fita jugular de três pontos e sistema de ajuste total. Sistema de ajuste perimetral formado por carneira e dotado de catraca giratória localizada na nuca que permite regulagem. Fendas laterais para acoplamento de acessórios. Casco e carneira de polietileno e jugular, fitas e fivelas em tecido sintético de poliamida. Suspensão composta por carneira plástica, coroa em poliamida com quatro pontos de encaixe e espuma de conforto removível. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO.

	
R$ 30,03
	
R$ 108,18
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05
	Corda trançada de poliamida 12mm constituída em trançado triplo e alma central. Possui 50 metros de comprimento.
Material: poliamida.
Diâmetro: 12mm.
Carga para ruptura: 20kn = 2.038 (kgf)
Cabo sem capa externa: 15kn = 1.529 (kgf)
Desvio limite: 0,5mm. Certificado de aprovação.
	

R$ 208,33
	

R$ 1.041,65
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	Fita de ancoragem móvel de 0,60cm, confeccionada em fita de poliéster de 45mm com dois olhais, um em cada extremidade. Carga de ruptura 22KN.Certificado de aprovação.
	
R$ 53,55
	
R$ 535,50
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	Macacão de brim uniforme manga curta,   material 100% algodão profissional;  costura dupla em todo fechamento;  fechamento com botões; manga curta de 25 cm;  cintura de 60 cm; comprimento total de 1,60 cm e na cor cinza.
Tamanho EXG
	R$ 97,51
	R$ 390,04
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02
	Macacão de brim uniforme manga curta,   material 100% algodão profissional;  costura dupla em todo fechamento;  fechamento com botões; manga curta de 25 cm;  cintura de 60 cm; comprimento total de 1,60 cm e na cor cinza.
Tamanho G.
	

R$ 96,85
	

R$ 193,70
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01
	Macacão de brim uniforme manga curta,   material 100% algodão profissional;  costura dupla em todo fechamento;  fechamento com botões; manga curta de 25 cm;  cintura de 60 cm; comprimento total de 1,60 cm e na cor cinza.
Tamanho GG.
	

R$ 96,85
	

R$ 96,85
	

	
	
	
	
	TOTAL
	23.857,47
	




	2 – JUSTIFICATIVA



Justifica-se a aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual para assegurar a proteção dos funcionários nas suas atividades diárias.
	3 –  DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA


          
           As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 05 – Secretaria de Obras e  Serviços Públicos; 05.01 - Secretaria de Obras e  Serviços Públicos; 2015 Manutenção de Obras e Serviços Públicos; 33.90.30.00 – Material de Consumo;  Fonte Recurso: 0001.
	4 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS


 
    4.1 – A critério do Departamento de Compras, as instalações dos licitantes poderão ser vistoriadas para verificação de sua capacidade técnicas operacionais.

	5 – PRAZO DE ENTREGA:



    5.1 - A entrega dos bens deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos,  após a assinatura de Contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s) do Processo Licitatório, no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno,  rua Gaspar Martins, 950, sem ônus de frete.
5.2 A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo de Referência e à proposta apresentada.
5.3 Verificada desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (dias) dias corridos, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital de Licitação.
	6 – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:



O contrato terá sua vigência a contar da data da assinatura até o término das relações comerciais nele implícitas, que se estima em 6 (seis) meses, considerando o período de garantia dos bens.

	7 – DO PAGAMENTO:



        O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de NF, acompanhada de laudo de recebimento emitido pelo responsável pela fiscalização do contrato.

	8 – DA ESTIMATIVA DE VALOR:



        O valor estimado para aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual é de R$ 23.857,47. (vinte e três mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Faxinal do Soturno, 09 de Maio de 2019.
                                                    
                                                      ____________________________
                                                       Secretário de Obras e Serviço
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