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ANEXO-II
MEMORIAL DESCRITIVO
GENERALIDADES: 
O presente memorial descritivo refere-se a pintura das paredes externas e de grades das escolas abaixo descritas:
- Escola Santa Rita de Cássia 
Pintura das paredes externas com área total de 775,30m².

- Escola EMEI 
Pintura das paredes externas e grades de proteção com área total de 1.111,10m², sendo que 980,02m² refere-se a pintura das paredes externas da escola e 131,08m² as grades de proteção.

- Escola Paulo Freire 
Pintura das grades externas da escola com área de 84,41m².

- Escola Padre Pedro Copetti
Pintura das paredes externas, portas e janelas da escola com área de 1.065,36m², sendo que 1.010,71m² são de paredes externas e 54,65m² de portas e janelas.

A área total de todas as escolas incluindo as grades é de 3.036,17m².

OBS: A área a ser pintada das grades das escolas foi contabilizada apenas o requadro da grade, não sendo calculado a tela existente no interior da grade. 
PINTURA: 
NORMAS GERAIS
Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e, principalmente, secas, conforme a umidade relativa do ar.
Primeiramente será executada o lixamento das paredes até que sejam retiradas todas as partes soltas da pintura antiga das paredes. Assim como deverão ser sanados problemas de imperfeições externas como trincas no reboco, reboco caído, que deverão serem preenchidas com argamassa de reboco e posterior lixamento.
Na pintura das paredes externas deverá ser primeiramente, após a limpeza e acabamentos necessários, pintado duas demãos de acordo com as cores exigidas pela fiscalização. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva.
Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, equipamentos, mobiliários, etc). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.
Na pintura das grades será deverá ser primeiramente, após o lixamento e demais acabamentos necessários, pintado duas demãos de acordo com as cores exigidas pela fiscalização. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva.
São obrigações da empreiteira e do seu responsável técnico:
· Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
· Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.
· Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.
· Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do local de trabalho e dar o descarte correto de todos os resíduos gerados durante a execução da atividade.

PINTURA: 
ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA:
A Escola Santa Rita de Cássia será pintada com tinta acrílica nas cores Branco Neve, Cor Concreto e Cor Azul Del Rei e Azul Royal. A área a ser pintada compreende o prédio antigo e o prédio novo, incluindo os beirais dos prédios. A área a ser pintada será de 775,30m².

ESCOLA EMEI:
A Escola EMEI será pintada com tinta acrílica nas cores Branco Neve, Cor Concreto, Azul Del Rei, Azul Royal, Vermelho e Amarelo. A área a ser pintada compreende a cabine primaria, caixa d’água de 12metros de altura, paredes externas, muros com pintura de grades (tinta esmalte sintético Azul Del Rey), incluindo os beirais. A área a ser pintada será de 1.111,10m².

ESCOLA PAULO FREIRE:
As grades da escola Paulo Freire serão pintadas com tinta esmalte sintético Azul Del Rei. A área a ser pintada será de 84,41m².

ESCOLA PEDRO COPETTI:
A Escola Pedro Copetti será pintada com tinta acrílica nas cores Azul Del Rei e Azul Royal. A área a ser pintada compreende a estrutura da escola que possui apenas um pavimento, incluindo os beirais do prédio. A área a ser pintada será de 1.010,71m². 
As portas e janelas serão pintadas com tinta para madeira na cor branca. A área a ser pintada será de 54,65m².

ORÇAMENTO: 

	ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA

	ITEM
	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR TOTAL

	01
	MÃO DE OBRA PARA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PARA PINTURA
	m²
	775,30
	3.892,01

	02
	TINTAS E DEMAIS INSUMOS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
	m²
	775,30
	5.838,01



	ESCOLA EMEI – BEIJA FLOR

	ITEM
	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR TOTAL

	01
	MÃO DE OBRA PARA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PARA PINTURA
	m²
	1.111,10
	5.577,72

	02
	TINTAS E DEMAIS INSUMOS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
	m²
	1.111,10
	8.366,58



	GRADES DA ESCOLA PAULO FREIRE

	ITEM
	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR TOTAL

	01
	MÃO DE OBRA PARA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PARA PINTURA
	m²
	84,41
	423,74

	02
	TINTAS E DEMAIS INSUMOS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
	m²
	84,41
	635,61




	ESCOLA PEDRO COPETTI

	ITEM
	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR TOTAL

	01
	MÃO DE OBRA PARA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PARA PINTURA
	m²
	1.065,36
	5.348,10

	02
	TINTAS E DEMAIS INSUMOS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
	m²
	1.065,36
	8.011,51



	ITEM
	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR TOTAL

	01
	TOTAL DE MÃO DE OBRA PARA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PARA PINTURA
	m²
	3.036,17
	15.241,57

	02
	TOTAL DE TINTAS E DEMAIS INSUMOS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
	m²
	3.036,17
	22.851,71

	
	38.093,28



Faxinal do Soturno, 30 de setembro de 2019.

___________________________________
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