ANEX0 -II

MEMORIAL  DESCRITIVO
O presente memorial descritivo refere-se a construção da cobertura da entrada da escola e do fechamento do pátio central com vidro temperado e estrutura de alumínio, a ser realizado ESCOLA PAULO FREIRE (SEIS SALAS), localizada na Rua Vitorio de David, Vila Jardim  em Faxinal do Soturno. As dimensões e características da cobertura e do fechamento dos vão com vidro temperado,   estão especificados no projeto em anexo. Na EMEI, localizado na Rua C da Vila Jardim, será impermeabilizado as calhas de concreto, com manta asfáltica liquida.  
1) DA COBERTURA DE ENTRADA DA ESCOLA:
Fundação: microestaca de concreto armado, diâmetro 30 cm, profundidade 2,0 m

Pilar Metalico: com tubo circular, diâmetro 100 mm, espessura 3,0 mm, fixado direto na micro estaca de concreto, com profundidade mínima de 50 cm. O tubo devera ser concretado internamento em toda sua altura. Sobre os pilares metálicos será soldado um tubo retangular para sustentação dos arcos metálicos da cobertura.

Arcos metálicos: será com tubo circular de ferro, com diâmetro de 50 cm, espessura de 2,0 mm, conforme projeto.

Cobertura: com chapa policarbonato alveolar azul, com espessura de 10 mm, fixados nos arcos metálicos conforme norma do fabricante.

Pintura: com tinta esmalte sintética, antes deverá ser passado fundo preparador.  

2) DO FECHAMENTO COM VIDRO TEMPERADO E BANCAS
Entre os vão N-O, O-P, P-Q, B-C e C-D, será executado uma bancada; conforme detalhe  1-1 do projeto em anexo. Esta bancada será feita  sobre o piso existente,  com parede de alvenaria de tijolo maciço,  com largura de 35cm e altura total de 40 cm. Esta bancada será  rebocado nos dois lados e revestida internamente com tozeto dim. 10x10 cm, na cor branca, fixado com cimento cola. Sobre o muro de alvenaria será fixado uma placa de concreto armado e polido, com cimento cola AC-1;  em toda a extensão do muro e com largura de 45 cm, e espessura de 4,0 cm. O comprimento do muro consta em projeto anexo. 
O fechamento dos vãos do pátio central da escola será com vidro temperado incolor com espessura de 10,0 mm, exceto a porta de correr, da entrada principal, detalhe J-I, do projeto em anexo, que será com vidro temperado laminado 5+5 cm. O trilho superior desta porta devera ser o do tipo reforçado que suporte 1.100 kg/m2,  com 04 roldanas de rolamento para cada folha de correr; na parte inferior desta porta deverá constar um trinco para fixar a porta no piso existente. Todas as janelas de correr devera ter fechadura do tipo bate e fecha, com acabamento cromado. Nas laterais dos pilares e vigas o encaixe do vidro devera ser com perfil L-10 ou AL 26x27, com acabamento na cor alumínio.
Os desníveis de piso e prumo dos pilares e viga, deverão  ser conferido pelos participantes antes da licitação. 

A área de fechamento dos vãos,  está nos projetos em anexo, se houver divergência de dimensões o licitante deverá informar a comissão de licitação antes da licitação; posterior a licitação não será aceito aditivos de preços e dimensões. 
A dimensão dos perfis de alumínio consta em projeto anexo, se algum perfil não houver a dimensão será usado conforme norma do fabricante. 

As janelas de correr deverão ter um puxador, conforme projeto

As dobradiças e acessórios deverão ser cromada, conforme norma do fabricante. 

3) DA IMPERMEABILIZACAO DAS CALHAS DE CONCRETO DA EMEI
 
Antes de iniciar os serviços de impermeabilização das calhas deverá ser verificado se a mesma encontra-se sem umidade; após a superfície da calha deverá ser lixada ate sair todas as impurezas. Com a calha seca e limpa deverá ser aplicada uma camada de manta liquida, própria para impermeabilização de calhas. Após 24 hs deverá ser aplicada a segunda de mão de impermeabilizante, no  outro dia a terceira de mão. A maneira de aplicar o impermeabilizante, deverá seguir as normas do fabricante. A superfície de aplicação da manta é de 230 m2.
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