ANEXO –II
MEMORIAL DESCRITIVO
GENERALIDADES: 
O presente memorial descritivo refere-se a pintura das paredes do Museu Fotográfico com área total de 248,14m², Escola Santa Rita de Cássia com área total de 775,30m² e Escola EMEI com área total de 980,02m².
PINTURA: 
NORMAS GERAIS
Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e, principalmente, secas, conforme a umidade relativa do ar.
Primeiramente será executada o lixamento das paredes até que sejam retiradas todas as partes soltas da pintura antiga das paredes. Assim como deverão ser sanados problemas de imperfeições externas como trincas no reboco, reboco caído, que deverão serem preenchidas com argamassa de reboco e posterior lixamento.
Na pintura das paredes externas deverá ser primeiramente, após a limpeza e acabamentos necessários, pintado duas demãos de acordo com as cores exigidas pela fiscalização. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva.
Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, equipamentos, mobiliários, etc). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.
São obrigações da empreiteira e do seu responsável técnico:
· Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
· Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.
- 
· Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.
· Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do local de trabalho e dar o descarte correto de todos os resíduos gerados durante a execução da atividade.

PINTURA: 
 MUSEU FOTOGRÁFICO:
O Museu Fotográfico será pintado com tinta acrílica nas cores cor areia e cor camurça claro. A área a ser pintada compreende a estrutura antiga que possui dois pavimentos, incluindo os beirais do prédio. A área a ser pintada será de 248,14m².
 
ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA:
A Escola Santa Rita de Cássia será pintada com tinta acrílica nas cores Azul Del Rei e Azul Céu. A área a ser pintada compreende o prédio antigo e o prédio novo, incluindo os beirais do prédio. A área a ser pintada será de 775,30m².

ESCOLA EMEI:
A Escola EMEI será pintada com tinta acrílica nas cores Branco Neve, Cor Concreto e Cor Azul Del Rei. A área a ser pintada compreende a cabine primária, caixa d’água, paredes externas, muros (sem pintura de grades) incluindo os beirais. A área a ser pintada será de 980,02m².

ORÇAMENTO: 

	MUSEU FOTOGRÁFICO

	ITEM
	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR TOTAL

	01
	MÃO DE OBRA PARA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PARA PINTURA
	m²
	248,14
	1.245,66

	02
	TINTA ACRÍLICA E DEMAIS INSUMOS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
	m²
	248,14
	1.868,49






	ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA

	ITEM
	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR TOTAL

	01
	MÃO DE OBRA PARA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PARA PINTURA
	m²
	775,30
	3.892,01

	02
	TINTA ACRÍLICA E DEMAIS INSUMOS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
	m²
	775,30
	5.838,01




	ESCOLA EMEI – BEIJA FLOR

	ITEM
	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR TOTAL

	01
	MÃO DE OBRA PARA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PARA PINTURA
	m²
	980,02
	4.919,70

	02
	TINTA ACRÍLICA E DEMAIS INSUMOS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
	m²
	980,02
	7.379,55




	TOTAL1

	ITEM
	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR TOTAL

	01
	MÃO DE OBRA PARA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PARA PINTURA
	m²
	2003,46
	10.057,37

	02
	TINTA ACRÍLICA E DEMAIS INSUMOS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
	m²
	2003,46
	15.086,05

	
	25.143,42
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Lourenço Domingos Moro
Prefeito Municipal em Exercício
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