
PREGÃO PRESENCIAL Nº......

ANEXO- I

	TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
OBJETIVO

___________________________________________________________________________________
       Aquisição de  um caminhão novo, zero quilometro, ano/modelo 2017/2018, de Fabricação Nacional, com tração 6x4 a diesel, equipado com basculante de capacidade de 12m³ e  uma  Mini-Carregadeira, nova, zero  quilometro, motor a diesel, equipada com carregadeira, kit vassoura hidráulica, kit vassoura lateral  para sarjetas e kit dispersor de água.
2 – DOS OBJETOS A SEREM  ADQUIRIDOS
ITEM

UN

DESCRIÇÃO  DO  OBJETO

QTDE.

VALOR MÁXIMO -   R$

01

UN

Caminhão novo, zero quilometro, Cor branca, ano/modelo 2017/2018, Fabricação Nacional com tração 6x4, Motor a diesel, seis cilindros de no mínimo 275cv, dotado de injeção eletrônica com sistema de tratamento de gases, Tanque de Combustível de no mínimo 210 litros, Sistema de freio ABS ou Tambor, Pneu radiais sem câmara 275/80R x 22,5” 16 PR, Freio de estacionamento, Cabine metálica avançada com isolamento térmico e acústico no assoalho, Ar condicionado, Banco do motorista com suspenção a ar, Sistema elétrico 24v, Tacógrafo digital, Transmissão de no mínimo 9 marchas á frente e 1 á ré, Alarme de ré, Sistema de bloqueio do diferencial, Espelho lateral auxiliar (lado direito), Direção hidráulica com regulagem, Equipado com Basculante de 12m³, assoalho, laterais, frontais e traseira em chapa de aço de no mínimo 4,75mm, Tampa traseira basculante e portão, Cilindro hidráulico telescópico (Frontal), Bomba Hidráulica Pneumática e Reservatório de Óleo, Sinalizações, Para-choque e Protetor lateral em conformidade com Cotran, e  equipado com todos os equipamentos de segurança exigidos e determinados na legislação de trânsito em vigor conforme normas do DENATRAN.
01
300.000,00

02

 UN

Mini Carregadeira, nova, zero quilometro, motor a diesel turbo de no mínimo 55 Hps, ano/modelo 2017/2018, Capacidade de carga de no mínimo 1.400 Kg, Pneus na medida de 10x16,5, Contendo engates rápidos hidráulicos, Cabine fechada com ar condicionado e proteção ROP&FOPS, Iluminação dianteira e traseira, Alarme de ré, Equipada com 01(uma) pá carregadeira com capacidade de no mínimo 0,38m³, Comando hidráulico acionado por joystick, Peso operacional de no mínimo 3.000 Kg, Tanque de combustível de no mínimo 70(setenta) litros, Contendo vassoura hidráulica com cerdas mistas de polipropileno e aço nova de no mínimo 22” de diâmetro, kit de vassoura lateral para sarjeta com cerdas de aço e polipropileno, kit dispersor de água com capacidade de no mínimo 95(noventa e cinco) litros, Contendo todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Transito Nacional e Denatran  e, estar cadastrado junto ao BNDES e ter o Código Finame.
01

200.000,00

2 – JUSTIFICATIVA:
A  aquisição do  caminhão e da mini carregadeira serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
3 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
3.1 – Exigências Técnicas conforme o Projeto Básico.
4 – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO:
A fiscalização será exercida  por servidor ou preposto devidamente autorizado pelo município, que comprovará o fiel e correto cumprimento da execução contratual.
5 – PRAZO DE ENTREGA:
O prazo para a entrega será de 30 dias após a assinatura do contrato
6 – DO PAGAMENTO:
O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta dias).
7 – DA ESTIMATIVA DE VALOR:
O valor estimado para a compra é de R$ 500.000,00. ( quinhentos mil reais).
Faxinal do Soturno, 24  de n  ovembro de 2017.
                                                                           ___________________________________
                                                                            Secretário de Obras e Serviços Públicos



